**ПРАВИЛА**

**поведения при нахождении на территории**

**контейнерного терминала АО «ТАСКОМ» на ст. Ворсино Московской ж.д.**

**На территории контейнерного терминала необходимо:**

1. При передвижении по территории контейнерного терминала комплекса пользоваться тротуарами, пешеходными дорожками, а там где их нет идти навстречу двигающемуся транспорту и технике, по краю дороги.

2. Соблюдать правила безопасности и запреты, действующие на территории контейнерного терминала.

3. Лицам, находящиеся на территории, в том числе управляющим транспортными средствами исполнять указания уполномоченного персонала АО «ТАСКОМ» (далее - Таском).

4. Выполнять распоряжения и указания уполномоченного лица по охране труда в части соблюдения требований безопасности труда и технологии производства грузовых и вспомогательных работ.

5. Работать в выданной спецодежде и каске/каскетке в зоне производства грузовых работ.

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) должны быть

исправными и соответствовать своему назначению.

6. При возникновении несчастного случая оказать первую помощь пострадавшему, и немедленно доложить о случившемся диспетчеру по радиосвязи. Принять необходимые меры к сохранению места обстановки, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих.

**На территории контейнерного терминала ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Находиться в алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении, а так же в болезненном состоянии или такой степени утомления, которая может повлиять на личную безопасность и безопасность окружающих.

2. Курить в местах, не оборудованных урнами и специальными знаками, в том числе и в кабине автомашины.

Курение разрешено в специально оборудованных местах, а именно:

- у входов в здание административно–бытового комплекса (2 места);

3. Мусорить.

4. Фотографирование, кино- и видеосъемка объектов, сооружений, проводимых работ, а также прилегающей инфраструктуры без разрешительных документов.

5. Находиться посторонним людям, не имеющим отношения к производственному процессу, на месте производства грузовых работ.

6. Допуск лиц в зону производства грузовых работ для выполнения операций, связанных с обработкой и обслуживанием транспортных средств, выполнением транспортных и дополнительных услуг, без прохождения такими лицами инструктажа по правилам охраны труда.

7. Находиться между поднимаемым (опускаемым) грузом и стеной, штабелем, вагоном, или другим препятствием, если расстояние между ними менее 5 метров.

8. Находиться ближе 25 метров от работающего погрузчика грузоподъемностью свыше 20 тонн и вне зоны видимости водителя перегрузочной машины.

9. Находиться под перемещаемым грузом (контейнером).

10. Использование огня и открытых источников освещения, особенно проведение сварочных работ и кислородной резки металлов, без получения предварительного письменного разрешения.

11. Пользоваться переносными газовыми плитами для подогрева пищи и обогрева.

12. Выходить на железнодорожные пути на территории КТ. Проходить под вагонами, между вагонами, по сцепным устройствам вагонов, по ж/д путям, перебегать путь перед двигающимся локомотивом и вагонами.

13. Движение автомобилей более 10 км/час.

14. Подниматься, спускаться на штабели с грузом, контейнеры.

15. Ездить на необорудованных сидениях и местах на всех видах погрузо-разгрузочного оборудования (ПРО) и транспортных средствах (ТС), находиться в кабине ПРО и ТС при выполнении грузовых работ.

16. Проживание граждан в служебных, подсобных и иных помещениях, расположенных на территории контейнерного терминала.

17. Занимать для стоянки автотранспорта проезды, переезды, места складирования груза и железнодорожные пути.

Генеральный Директор   
ООО «\_\_\_\_\_\_\_» /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/